**Informacja uzupełniająca do opisu przedmiotu zamówienia.**

Informujemy o istnieniu instalacji kanalizacji sanitarnych , elektrycznych i teletechnicznych nieujawnionych na załączonych rysunkach:

- na wysokości budynku Mariny – od kanału elektrycznego prostopadle do budynku Mariny przez „murek do rozkucia” przebiegają obok siebie :

 a) w przepuście AROT fi110 – kabel zasilający YAKY 4x120,

 b) w przepuście AROT fi 50 – instalacje teletechniczne - światłowód,

- na wysokości skrzynki energetycznej w kierunku studnia kanalizacyjna przebiegają 2 rury PE 63 -kanalizacja tłoczna sanitarna – z pompy fekalii z Mariny,

- na wysokości skrzynki energetycznej w kierunku przepompownia ścieków z budynku Mariny przepustu kablowe fi 110 szt. 2

- na odcinku studnia 1 do studnia 2 rura PVC 160 ssąca nieczynnej instalacji pompy ciepła .

Informujemy,że ze względu na brak możliwości przełożenia w/w przepustów z instalacjami zachodzi konieczność ich zabezpieczenia i zachowania przy wykonywaniu ścianki szczelnej z grodzic oraz oczepu betonowego z koniecznością uszczelnienia przejść przez ściankę i oczep.