Załącznik nr 5 do regulaminu przetargu

Opis przedmiotu zamówienia

Prace mają na celu zabezpieczenie podbudowy nawierzchni wzdłuż linii nabrzeża w części nasadowej Falochronu Zachodniego w sąsiedztwie istniejącego budynku.

Zakres prac obejmuje:

1. rozbiórkę nawierzchni na powierzchni ok 87,6 m2,

2. roboty ziemne w tym dostawa i pogrążenie ścianki szczelnej długości 5m

3. wykonanie oczepu żelbetowego o wymiarach 100 cmx50 cm

4. odtworzenie nawierzchni .

Załączniki:

1. rysunki:

- plan rozbiórek

- plan sytuacyjny

- przekrój przez konstrukcję

- zbrojenie oczepu

- szczegół dylatacji ,

2. przedmiar